## Árajánlat megnevezése:

Termelőcső gyártása

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S.sz. | Megnevezés | Eá (Ft) | Mennyiség (db) | Összesen (Ft) |
| 1 | D88,9\*3,6  húzott szavatolt cső 6 fm mindkét végén egyedi karimával DN80 PN6 szabványnak megfelelően (s235jr). Kábel átvezető hely kilakaítása minden karimánál. Sarokelemek behegesztése. Hegesztési eljárás 141/135. | 83555 | 14 | 1 169 770 |
| 2 | D88,9\*2  rozsdamentes cső 6 fm mindkét végén egyedi karimával DN80 PN6 szabványnak megfelelően (1.4301). Kábel átvezető hely kilakaítása minden karimánál. Sarokelemek behegesztése. Hegesztési eljárás 141/131. | 138867 | 14 | 1 944 138 |
| 3 | D88,9\*3  rozsdamentes cső 6 fm mindkét végén egyedi karimával DN80 PN6 szabványnak megfelelően (1.4301). Kábel átvezető hely kilakaítása minden karimánál. Sarokelemek behegesztése. Hegesztési eljárás 141/131. | 152644 | 14 | 2 137 016 |
| 4 | Kötőelem M16\*60Ht A2 +anya+alátét | 582 | 56 | 32 592 |
| 5 | Új csövek  telepítése | 17000 | 14 | 238 000 |

**Az árak a 27%-os ÁFA-t nem tartalmazzák!**

Bábolna, 2024. november 11.

Erdelics János Róbert